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安检门
	1． 安检门需设有总电源开关、操作面板、报警信息指示装置，且利于装配、运输和维修。人行通道尺寸应大于等于（高）1900mm、（宽）720mm，深度应小于等于910mm。
2． 显示屏：不小于9寸液晶显示屏。
3． ▲探测模式：安检门应能在电子产品探测模式、电子产品及违禁品探测模式、全金属探测模式间进行切换。
4． ▲全金属探测模式：全金属探测模式下灵敏度应可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的硬币、钥匙、金属纽扣、皮带扣等小金属及违禁品通过时均应报警并提示违禁品的藏匿位置；
5． ▲电子产品探测模式：电子产品探测模式下灵敏度可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的机械手表、电话手表、电子手环、金属纽扣、项链、打火机、钥匙、硬币、皮带扣、折叠雨伞、不锈钢水杯等小金属通过时系统应不报警，当携带屏幕大于4寸的智能手机、NOKIA2610手机、对讲机、笔记本电脑、BL090联想手机电池、移动硬盘、数码照相机、录音笔等电子产品通过时，系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示，应能提示藏匿位置；当手机和刀具或金属罐体管体捆绑后一起通过探测门时，系统应对手机报警。
6． ▲违禁品探测模式：当携带以下物品时，系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示铁质类物品，并应能提示藏匿位置，L型铁器（长≥160mm，宽≥70mm）、铁质家用菜刀形状（长≥200mm，宽≥70mm）、弹簧刀（闭合尺寸：长≥130mm）、不锈钢餐刀（刃长≥100mm）、水果刀（刃长≥100mm）、非金属外壳包装的150克钢珠和铁钉的混合物、12*14厘米的双头扳手、钢箔包裹的铁质管体（直径≥35mm，长≥200mm）、美工刀（长≥180mm）、不锈钢剪刀（长≥227mm）、铁质老虎钳（长≥160mm）；当刀具和手机捆绑后一起通过探测门时，系统应有违禁品报警。
7． ▲报警响应时间：≤2s
8． ▲报警声音：≥100dB
9． ▲磁感应强度：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应≤10μT。
10． 抗周围运动金属物干扰：探测门不应对门体四周1.5m范围以外的运动金属产生报警信号。
11． 抗相互干扰：以大于等于0.1m外沿间距，并排安置多台安检门时，各安检门均应能正常工作。
12． 探测灵敏度功能：应能从低到高方便地调节灵敏度，灵敏度调节应大于等于100个级别，总区及分区灵敏度应可调。
13． ▲稳定工作时间：≥48h，待机期间不应出现误报警。
14． 操作的授权：应对影响探测性能的装置和参数加以保护，避免非授权人员擅自改动。
15． 参数存储：应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变。
16． 联动信号：支持闸机 、门禁等粥电器开关信号。
17． 电源：187V~242V，47.5Hz~52.5Hz
18． ★须提供由厂家加盖公章的具有CNAS或CMA标志的产品检验报告复印件。
其它要求：
（1） 设备厂家须具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO27701隐私信息管理体系认证证书共5项证书（复印件加盖厂家公章），证书未能提供的，每一项扣3分。
（2） 为保证设备为全新正品，须提供设备厂家针对本项目的制造商授权及售后服务承诺。
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	行李安检机
		序号
	项目
	技术要求

	1 
	通道尺寸
	≥500×300㎜（W×H）

	2 
	线分辨力
	≥40AWG（≤0.0787㎜）

	3 
	穿透力
	≥38㎜钢板

	4 
	穿透分辨力
	≥36AWG（≤0.127㎜）

	5 
	空间分辨力
	≤1.0MM

	6 
	食品、药品及磁带
	多次照射无影响

	7 
	主机噪音
	＜58dB(A)

	8 
	单次检查剂量
	单次检查剂量应＜5.0μGy

	9 
	周围剂量当量率
	封闭式设备，周围剂量当量率应＜0.3μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率＜0.05μSv/h。

	10 
	▲节能设计
	检测到包裹放置传送带上后，传送装置自动启动；当10s未放置被测物时，传送装置可自动停止运行。

	11 
	人机交互功能
	设备键盘上各按键及指示灯工作正常；设备操作面板和屏幕文本信息为图标或中文界面。

	12 
	一键关机功能
	可一键关机操作，关闭样机所有电源。

	13 
	▲超薄物检测功能
	设备开启强制扫描模式后，应能对厚度≤0.02mm的测试物扫描并成像。

	14 
	输送装置
	输送速度≥0.20米∕秒；设备正向连续运转10min内，横向位移1.0mm；反向连续运转30s内，横向位移≤2.0mm

	15 
	传送带最高负荷
	≥150㎏

	16 
	运行周期
	100%，不须预热

	17 
	射线源数量
	1个

	18 
	显示器
	≥17英寸高分辨率彩色显示器

	19 
	图像显示
	黑白、伪彩色、多能量（分辨特性物质）无论行礼如何摆放，都能全部透视，无盲点，无死角。

	20 
	▲图像放大
	图像最大可放大≥128倍

	21 
	图像处理功能
	图像增强功能、有机物和无机物剔除功能、图像回拉功能、图像存储功能（至少10000幅被检图像）、危险品图像插入功能、图片管理功能（能按时间段查询存储的过包图片，并可回放、打印、导出和删除）

	22 
	▲图像校准功能
	设备应能对图像进行校准，保证图像质量。

	23 
	▲开机自检功能
	能自动检查各主要部件的工作状态，有异常时应能提示

	24 
	★检测标准
	GB 15208.1-2018、GB 15208.2-2018，上述技术参数中，标“▲”须提供项目投标报名日之前的由公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告，其复印件均需加盖制造商公章，未提供的不得分。




	

	手持安检仪
	（一）探测性能
1.  探测范围：可探测所有金属材质（铁、铜、铝、不锈钢、合金等），最小可探测金属直径≤0.5mm（铁制）、≤1.0mm（非铁制），能有效识别小型金属违禁物品（如美工刀、圆规针、小型剪刀、金属饰品等）。

2.  灵敏度调节：支持多档灵敏度可调（至少3档），可根据校园场景需求切换（如校门口高灵敏度、教学楼常规灵敏度），调节操作便捷，无需复杂设置。

3.  探测距离：对铁制刀具（长度≥10cm）探测距离≥5cm；对小型金属饰品（如戒指、项链）探测距离≥2cm；对手机、充电宝等金属物品探测距离≥3cm。

4.  抗干扰能力：具备较强抗电磁干扰能力，可在校园电子设备（如监控、广播、手机信号）环境下正常工作，无误报、漏报现象（误报率≤3%，漏报率为0）。

（二）外观与材质

1.  外形尺寸：长度≤40cm，宽度≤8cm，厚度≤3cm，重量≤300g，便于安保人员手持操作，长时间使用无疲劳感。

2.  外壳材质：采用食品级ABS环保材质，防摔、防刮、防水（IP54级及以上），可承受轻微碰撞（从1.2m高度跌落无损坏，正常工作）。

3.  操作界面：配备清晰指示灯（红、绿、黄）和声音提示，操作按钮简洁（开机、关机、灵敏度调节），无需专业培训即可上手。

（三）电源与续航

1.  供电方式：支持充电式（锂电池）和干电池式双供电，锂电池容量≥2000mAh，充满电后可连续工作≥8小时（待机时间≥72小时）；干电池可使用2节5号电池，连续工作≥6小时。

2.  充电参数：充电电压为5V，充电时间≤2小时，配备专用充电线，支持快充（可选），充电时具备指示灯提示（充电中、充满电）。

3.  低电提示：当电量低于10%时，设备自动发出低电警报（声音+指示灯闪烁），提醒及时充电或更换电池，避免影响安检工作。

（四）报警方式

1.  支持声音报警和振动报警双模式，可手动切换（校园场景优先振动模式，避免噪音干扰师生），报警声音音量可调（50-80dB），振动强度适中，便于操作人员及时察觉。

2.  报警指示：探测到金属物品时，红色指示灯闪烁，同时发出报警声音/振动，报警持续时间可调节（1-3秒），避免持续报警造成干扰。

（五）其他功能

1.  开机自检：设备开机后自动进行自检，自检通过后绿色指示灯常亮，自检失败则黄色指示灯闪烁并发出提示音，确保设备正常工作。

2.  自动关机：闲置≥5分钟（时间可调节）自动关机，节省电量，延长设备使用寿命。

[bookmark: _GoBack]3.  耐高温低温：工作环境温度范围为-10℃~50℃，适应校园不同季节使用，无卡顿、失灵现象。
	



